Пульт переводчика для системы синхронного перевода

Система синхронного перевода MAXON серии 63:

Это система для беспроводной передачи аудиосигналов с помощью инфракрасного излучения.

Систему можно использовать в целях синхронного перевода для международных конференций, где используется несколько языков.

Чтобы все участники могли понять дискуссию, устные переводчики одновременно переводят язык выступающего по мере необходимости и после перевода сигнал с пульта переводчика транслируется в наушники слушателям (у каждого слушателя есть ИК приемник). Делегаты выбирают язык по своему выбору и слушают его, выбор осуществляется переключением каналов.



**Консоль цифрового переводчика IR-63Y:**

• Дизайн по последнему слову техники.

• Поддержка работы с наушниками (гарнитурой).

• Поддержка интерпретации каналов 4/8/12/.

• Простота в эксплуатации, запуск всего одним нажатием кнопки.

• Регулировка голоса и предотвращение обратной связи.

• Каждый канал переводчика соответствует каналу РЕТРАНСЛЯЦИИ, делегат может выбрать необходимый канал и слушать конкретных синхронных переводчиков.

• ЖК-дисплей может отображать входной и выходной каналы.

**Технические параметры:**

• Частотная характеристика: 50 Гц - 20 кГц

• Чувствительность: -42 ± 2 дБ

• Интерфейс разъема интерпретатора: аналоговый 12P-DIN

• Длина гусиной шеи: 410 мм

• Размеры: 280×140×75 мм

• Вес 1.4кг

Схема подключения указана на следующей странице:

