

X WALL


LED-Display «Все в одном»

Plus



Основные преимущества

# Надежная и удобная в эксплуатации система



Система промышленного уровня обеспечивает стабильную и надежную работу продукта. Управление с помощью мобильных устройств делает взаимодействие более эффективным.

# Высокое разрешение / универсальные режимы

Дисплей с разрешением Ultra-HD обеспечивает идеальное качество просмотра без потери детализации. встроенная функция обработки видео поддерживает режим разделения экрана и простое переключение.

FHD

Управление экраном со смартфона

4K@60Hz

Разные сюжетные режимы

Высокий уровень шкалы серого при низкой яркости

Предустановленные собственные приложения

# Аудиовизуальный интерфейс в системе «всё в одном»



Встроенная высококачественная аудиосистема, настроенная профессиональным звукорежиссером, и полностью обновленный алгоритм анализа звука, обеспечивают полное погружение во все стороны.

# Элегантный и современный внешний вид продукта

Новая конструкция тканевого чехла позволяет использовать изделие в различных сценариях применения. Высокая степень интеграции как аппаратного обеспечения, так и системы управления, обеспечивает более стабильную производительность.



Профессиональная звуковая система

Чувствительность 90 дБ

Тканевый чехол

Звуковая фильтрация и защита от пыли


Частотная характер-ка 180Hz- 20KHz

Динамики 2\*30W

Адаптивная яркость

Порт Type- C







Технические параметры



Спецификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагональ экрана | 138" | 138" | | | 165" | | | 220" | | 220" | | 120" | | | 120" | | 150" | | | | 180" | | | |
| Размер экрана (Д× В×Ш)(mm) | 3064×1832×31 | | 3064×1832×31 | | 3674×2175×31 | | | 4894×2861×31 | | 4894×2861×31 | | 2678×1616×28.5 | | | 2678×1616×28.5 | | | 3344×1990×28.5 | | | 4010×2365×28.5 | | |
| Вес (kg) | 135 | | 135 | | | 190 | | | 330 | | 330 | | 90 | | | 90 | | | 135 | | | 190 | | |
| Разрешение | 1600×900 | | 1920×1080 | | | 1920×1080 | | | 3840×2160 | | 1920×1080 | | 1280×720 | | | 1920×1080 | | | 1920×1080 | | | 1920×1080 | | |
| Яркость (nits) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шаг пикселя | 1.9 | | 1.5 | | | 1.9 | | | 1.27 | | 2.54 | | 2.08 | | | 1.38 | | | 1.73 | | | 2.08 | | |
| Характеристика ОС | Android 9.0 / CPU: Dual Cortex-A72 large core + four Cortex-A53 small core, frequency 2.0GHz / ОЗУ 4GB / ПЗУ 32GB. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поддержка BLUETOOTH: | Да (3.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрастность | ≥6500∶1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аудио | Встроенная двухканальная аудиосистема 2\*30 Вт, полный частотный диапазон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материал | Magnalium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Угол обзора (Г/В) | 170°/170° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разъемы (фронт) | HDMI 2.0 Input \*1;USB 2.0 \*1;USB 3.0 \*1;Type C \*1;3.5 Audio Output \*1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разъемы (сзади) | HDMI 2.0 Input \*2;HDMI 2.0 Output \*1;3.5 Audio Output \*1;Audio Optical Output \*1;RS232 \*1;RS485 \*1;LAN \*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Картинка в картинке | Поддержка сигнала HDMI 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж | Настенный монтаж / подвес / мобильная стойка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обслуживание | С передней стороны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность (KW) | 1.97/0.79 | 1.99/0.68 | | 2.83/1.13 | | | 6.02/2.48 | | | | | | | 1.50/0.60 | | 1.72/0.58 | | | | 2.20/0.75 | | | 3.38/1.18 | |
| Рекомендуемая дистанция (m) | ≥3.8 | ≥3.2 | | ≥3.8 | | | ≥2.5 | | | | | | | ≥4.2 | | ≥2.8 | | | | ≥3.5 | | | ≥4.2 | |

**Дополнительные особенности:**

1. Установите приложение под названием LedConfig на мобильный телефон и планшетный ПК для управления LED-дисплеем;

2. HDMI 2.0 используются в качестве внешних входных и выходных портов, поддерживая ввод и вывод сигнала 4K @ 60Hz;

3. LED-дисплей имеет встроенные сюжетные режимы, в том числе режим встречи, режим отображения, режим энергосбережения и пользовательский режим;

4. Яркость экрана меняется автоматически в зависимости от изменения окружающего освещения;

5. Передний порт Type-C может соответствовать USB-накопителю Type-C.

6. Режим установки с мобильной подставкой доступен только для 120", 138", 150",165".