

VS

Камера для конференции FULL HD



 **Новаторская оптика FULL HD**

**Улучшите свое освещение**

Используя датчики высочайшего качества и линзы из нескольких стекол, серия Blade обеспечивает первоклассную оптику и кристально чистое видео, которое позволяет вам на видеоконференции чувствовать, что вы сидите вместе в одной комнате.



Отрегулируйте экспозицию, яркость,

подсветку и многое другое на экране с помощью пульта дистанционного управления!

**Ultra Optix**



**Динамический Запуск**

Используя передовые технологии обработки изображений, Ultra optix уменьшает

Шум 3D-видео. В результате получается более четкое и сбалансированное изображение.



Динамический запуск позволяет вам предварительно

установить положение запуска, поэтому каждый раз, когда камера запускается, она

автоматически устанавливается в это положение, нет необходимости нажимать какие-либо кнопки.





**10 пресетов**

Поддержка до 10 пресетов, охватывающих каждого человека за столом. Предустановками можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или через RS232, где вы можете установить огромные 128 предустановок.





**Широкий обзор**



Использование широкоугольного объектива с углом обзора 62,5 градуса, который

охватывает весь конференц-зал и гарантирует, что все будут в кадре.

**10х + 10-кратный зум**

Подключается к любому приложению для видеоконференций и облачным конференциям через USB. Драйвера не нужны.

Для лучшего масштабирования у устройства имеется 10-ти кратный оптический и 10-ти кратный цифровой зум.

Новаторская система управления камерой. Функции управления Flexi:

Пульт дистанционного управления Zoom, Room. Поддерживается через ipad / Android

и Windows с 3 предустановками.

Visca через USB и Es232 - Наше фирменное приложение для управления оконным экраном, использующее 7 пресетов.

Характеристики:

 10кратный оптический и 10 кратный цифровой зум.

 Разрешение 1080р в 30кадров в секунду.

 62,5° угол обзора.

Видеовыход: USB 2.0

Меню управления на краю экрана.

ИК-пульт управления с 10 пресетами.

Переключатель дневного и ночного виденья.

 Панорамирование ±150°

 Наклон: 90° (вверх) -30° (вниз).

 Формат видео: 1920х1080р30.

 Управление через RS232 и Angekis NECC.

 Настенное крепление в комплекте.

 Источник питания 12в – потребление 10Вт.

 Системные требования: Windows 7/8/8.1/10 Mac OS”X 10.7 или выше

 Рабочая температура от 5°С до 45°С.

 Габариты упаковки 265х217х216мм.

 Вес 1.25кг.

 Совместимые приложения: ZOOM, Adobe Connect, BlueJeans, CyberLink U Meeting\*, Cisco WebEx°, Google Hangout, GoToMeeting, Intel° UniteTM, Microsoft\* LyncTM, SkypeTM, Skype for Business, V-Cube.