**MAXON MT-ED06** **-C**



**135-метровый HDMI-удлинитель по Cat5/5E/6**

Этот удлинитель HDMI может передавать сигнал HDMI на расстояние до 135 м по кабелю категории 5/5E/6.  Он применяется во многих профессиональных областях для передачи видеосигнала на большие расстояния.

**Функции:**


* Расстояние передачи до 135 м.
* Поддержка разрешения до 1920\*1080 при 60 Гц.
* Используется технология сжатия без потерь, передача на большие расстояния без задержек и без искажений.
* Используйте один кабель категории 5/5E/6 для передачи сигнала HDMI.

**Требования к установке:**

Cat5e/6 поддерживает стандарт IEEE-568B.

  Последовательный стандарт IEEE-568B: 1. Оранжево-белый 2. Оранжевый 3. Зелено-белый 4. Синий

5. Сине-белый 6. Зеленый 7. Коричнево-белый 8. Коричневый

**Способ подключения:** 

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Питание | 5 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Порт HDMI | HDMI (мама) |
| Сетевой кабель | Неэкранированный или экранированный кабель cat5e/6 (UTP/STP cat5e/6) |
| Дальность передачи | Источник HDMI 1080p может передавать до 135 м по кабелю Cat5 |
| Разрешение | 1080p при 60 Гц/ 1080p при 50 Гц/ 1080p при 30 Гц/ 1080p при 25 Гц/ 720p при 60 Гц/ 720p при 50 Гц/ 480p при 60 Гц |
| Рабочая темп. | -20℃ ~70℃ |
| Температура хранения | -40℃ ~80℃ |
| Влажность | 20% ~ 90% относительной влажности (без учета) |