

**Оптика и источник света**

* Напряжение: AC110 / 220V 50-60 Гц
* Потребляемая мощность: 120 Вт
* Источник света: 16 \* 3Вт R4/G4/B4/W4 светодиод высокой яркости
* Красный лазер: 100 МВт \* 2
* Зеленый лазер: 50 МВт \* 2
* Стробоскоп: 4 \* 15 Вт
* Каналы управления: 16/18 каналов
* Скорость пересечения сцены: 0,1-25,5 секунды
* Режимы: DMX512, ведущий и ведомый, реакция на звук или авто-режим
* Поворот/наклон: 600°
* Сертификация: CE, RoHS

**Комплектация и вес**

* Вес: 5,5 кг
* Размеры: 260\*160\*330 мм