|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Характеристики:** | **Функции:** |
| 1. Подключение VGA+HDMI port, поддержка 4K. |
| 2. Поддержка процессора Intel°Core 4-го поколения"" i3/i5/i7 |
| 3. Поддержка интерфейса JAE 80 PIN |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация | Процессор | 4th Gen Intel® Core™ i7-4770CPU | | |
| ОЗУ | DDR3 1600MHz 8GB | | |
| Память | 1 \*Msata SSD(SSD -512G)  1 \* 2.5” SATA HDD/SDD | | |
| Графический процессор | HD Graphics 4600 | | |
| Дисплей | Поддержка HDMI/VGA Sync & Async Dual Display | | |
| Интернет | LAN | Realtek RTL8106E 10/100M adaptation | |
| WIFI | Support Mini PCIE WIFI | |
| Аудио | Realtek ALC662 hd audio 5.1 channel | | |
| Подключение | Переднее подключение | 1\*HDMI 1.4 out 1\*VGA out 2\*USB3.0 2\*USB2.0 1\* RJ45 1\*Power 1\* Reset 1\*Line out 1\*Mic in 2\*WIFI ANT | | |
| Заднее подключение | 1\*JAE 80PIN：HDMI1.4 out(4K/30Hz) | | |
| Питание | Входное | 19V4.7A/12V5A | | |
| Размер | Размер | Устройство: 195\*180\*42mm | | Упаковка：282\*257\*79mm |
| Вес | Устройство≈1.2 Kg Упаковка≈1.4Kg | | |
| Рабочие условия | Температура работы | 0°C~ 45°C | | |
| Температура хранения | -40°C~ 80°C | | |
| Влажность | 10% - 95% @40°C | | |
| OS | Поддержка OS | Windows 7/8/10, Linux | | |