# MAXON Дистрибьютор DK-HT82T



Особенности распределителя

1. Разъем для балансировки импеданса (2 входа, 1 выход коаксиального кабеля BNC)

2. Расчет малых вносимых потерь

3. Идеальная обработка поверхности покрытия с отличной защитной функцией

4. Размеры 80×65×20mm

5. Вес 90g

|  |  |
| --- | --- |
| Предметы | Параметры |
| Диапазон несущей частоты | 6MHz-8MHz |
| Расчет вносимых потерь | ＜1dBM |
| Входное/выходное сопротивление | 50Ω |
| Входы | 2 |
| Выходы | 1 |
| Тип разъемов | BNC |