# MAXON Дистрибьютор DK-HT82T



Особенности распределителя

1. Разъем для балансировки импеданса (2 входа, 1 выход коаксиального кабеля BNC)

2. Расчет малых вносимых потерь

3. Идеальная обработка поверхности покрытия с отличной защитной функцией

4. Размеры 80×65×20mm

5. Вес 90g

|  |  |
| --- | --- |
| Предметы | Параметры |
| Диапазон несущей частоты  | 6MHz-8MHz  |
| Расчет вносимых потерь  | ＜1dBM  |
| Входное/выходное сопротивление  | 50Ω  |
| Входы  | 2  |
| Выходы  | 1 |
| Тип разъемов  | BNC  |