# MAXON Зарядный кейс DK-82CG



**Характеристики зарядного устройства:**

**1. Входное напряжение: 110 В ~ 220 В переменного тока**

**2. Заряжает 10 аккумуляторов LIP за одну зарядку**

**3. Интеллектуальная электрическая схема управления зарядкой для защиты аккумулятора LIP**

**4. Оснащен выдвижной ручкой и шкивом, легко перемещается**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предметы**  | **Параметры**  |
| Источник питания  | 110V-240V/50Hz~60Hz  |
| Потребляемая мощность  | 200W  |
| Количество зарядных слотов  | 10  |
| Макс зарядный ток для каждого слота  | 700mA  |
| Время заряда  | Около 8 ~ 10 часов  |
| Статус зарядки  | Красный светодиод мигает - зарядка, зеленый светодиод - полностью заряжен.  |
| Диапазон рабочих температур  | 0-40 градусов  |
| Размеры  | 620×370×210mm  |
| Вес  | 10.74kg  |