# MAXON Зарядный кейс DK-82CG



**Характеристики зарядного устройства:**

**1. Входное напряжение: 110 В ~ 220 В переменного тока**

**2. Заряжает 10 аккумуляторов LIP за одну зарядку**

**3. Интеллектуальная электрическая схема управления зарядкой для защиты аккумулятора LIP**

**4. Оснащен выдвижной ручкой и шкивом, легко перемещается**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предметы** | **Параметры** |
| Источник питания | 110V-240V/50Hz~60Hz |
| Потребляемая мощность | 200W |
| Количество зарядных слотов | 10 |
| Макс зарядный ток для каждого слота | 700mA |
| Время заряда | Около 8 ~ 10 часов |
| Статус зарядки | Красный светодиод мигает - зарядка, зеленый светодиод - полностью заряжен. |
| Диапазон рабочих температур | 0-40 градусов |
| Размеры | 620×370×210mm |
| Вес | 10.74kg |