 

Мультимедийная панель MAXON – это сенсорный дисплей с мультитач (одновременное управление несколькими касаниями). Такое решение, которое даёт возможность проводить презентации и проводить мультимедийные занятия.

**(опционально данная модель комплектуется встроенным OPS компьютером, есть соответствующий разъем)**

Главное достоинство модели – совместимость с популярными операционными системами, такими как Android и Windows, что даёт возможность запускать широкий набор приложений и сделать процесс обучения наиболее интерактивным.

**Диагональ и формат экрана**: 75 дюймов (16:9)

**Активная область**: 1649.66 \* 927.93(V)мм

**Разрешение:** 3840\*2160 / 60Гц

**Время работы Touch**: >30000ч

**Цветовая гамма**: 72%

**Угол обзора**: 178° (Антибликовое стекло)

**Яркость**: max 550cd/㎡

**Динамическая контрастность:** 10000:1

**Время отклика:** 5мс

**Поддержка максимально одновременных прикосновений**: 20

**Встроенный Android версии 11.0**

**Центральный процессор**: Cortex-A55，1.9GHz (chip Amlogic T982)

**Графический процессор**: Quad-core MaliG52 MP2

**Оперативная память:** 4G

**Память накопителя**: 32G

**Разъемы фронтальные**: USB 3; USB С 1; TOUCH 1; HDMI 1

**Разъемы тыловые**:

RJ 45 IN 1; RS 232: 1; HDMI IN: 2; USB IN: 2; TOUCH OUT: (B Type): 1; VGA IN: 1; SPDIF: 1; Earphone/Line out: 1; OPS SLOT: 1;

**Wi-Fi**: 2.4GHz/5GHz

**Встроенные динамики**: 2X15W

**Web**-камера 8Мп 4К; угол камеры 120°± 3°; 2 встроенных микрофона.

**Совместимость с ОС:** Windows 7/8/10; Android; Mac; Linux; Chrome OS

**Потребляемая мощность**: Max 420W

**Источник питания**: 100-240V/50-60HZ

**Вес изделия**: 51кг

**Вес с упаковкой**: 63кг

**Стандарт VESA**: 600 \* 400

**Размер устройства**: 1692.1 \*97.5\*1021.9mm

**Размер упаковки**: 1842 \* 222 \* 1166 mm

**Комплектация**: Пульт дистанционного управления 1, Руководство пользователя 1, Сертификат качества / гарантийный талон 1, Кабель питания 1,5м , кабель HDMI\*1шт, сенсорный кабель USB \*1шт, Маркер для панели 2, телескопическая указка 1, Wi-Fi антенна, настенное крепление 1.