# MAXON Инфракрасный ресивер DK-82R



**Характеристики приемного устройства:**

**1. Приемный модуль прост в установке.**

**2. Широкоугольный, дальность приема составляет примерно 150 градусов.**

**3. Коэффициент усиления сигнала более 35 дБм**

**4. Приемная электрическая схема с низким потреблением**

**5. Вариант установки на стену / потолок.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предметы**  | **Параметры**  |
| Диапазон несущей частоты  | 6MHz-8MHz  |
| Источник питания  | DC12V от основного блока  |
| Ток потребления  | 25mA  |
| Чувствительность по приему  | -85dBM  |
| Усиление  | 40dBM  |
| Выходное сопротивление  | 50Ω  |
| Тип разъема  | BNC  |
| Размеры  | φ98×74mm  |
| Вес  | 440g (с креплением)  |