# MAXON Инфракрасный ресивер DK-82R



**Характеристики приемного устройства:**

**1. Приемный модуль прост в установке.**

**2. Широкоугольный, дальность приема составляет примерно 150 градусов.**

**3. Коэффициент усиления сигнала более 35 дБм**

**4. Приемная электрическая схема с низким потреблением**

**5. Вариант установки на стену / потолок.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предметы** | **Параметры** |
| Диапазон несущей частоты | 6MHz-8MHz |
| Источник питания | DC12V от основного блока |
| Ток потребления | 25mA |
| Чувствительность по приему | -85dBM |
| Усиление | 40dBM |
| Выходное сопротивление | 50Ω |
| Тип разъема | BNC |
| Размеры | φ98×74mm |
| Вес | 440g (с креплением) |