|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Main Spec:** |
| 1. Подключение DP+HDMI port, поддержка 4K. |
| 2. WIFI антенна |
| 3. Все фронтальные разъёмы опциональны. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Chip | Intel® H110 |
| CPU | Intel® Core™ i5-6400 CPU |
| Performance Spec. | # of Cores: 4 # of Threads: 4 Processor Base Frequency: 3.3GHz |
| Память | Technology | 2 X SO-DIMM DDR4 2666 |
| Memory | DDR4-8G |
| Дисплей | Front Output | DP-Max.3840 x 1920 |
| HDMI-Max. 3840 x 1920 |
| JAE Connector | HDMI-Max. 3840 x 1920 |
| Графический процессор | Model | Intel® HD Graphics 530 |
| Max. Memory | 64G |
| Base Frequency | 350 MHz |
| Max. Dynamic Frequency | 950 MHz |
| Жесткий диск | SSD | 120G |
| Интернет адаптер | Interface | 1\*M.2 2280 interface, support SATA & NVME Dual Protocols |
| Support | LAN Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
| WIFI 1\*M.2 2230 for Wi-Fi+BT |
| Разъемы | DP 1.2 | DP-Max.3840 x 1920 |
| HDMI 1.4 | HDMI-Max.3840 x 1920 |
| LAN | RJ45. Gigabit |
| USB | 6 x USB3.0 & 1 x USB-C |
| AUDIO | 1 x AUDIO OUT + 1 x MIC IN |
| Питание | Input voltage | DC-IN 12~19V |
| Размер | Size | 195\*180\*42mm/ 282\*257\*79mm |
| Material | Метал |
| Отвод тепла | Dissipation | Copper pipe dual-ball fan for cooling and temperature control |
| Хранение | Temperature | 0 - 45℃ |
| Humidity | 95% @40℃(Non-condensing) |
| Поддержка | OS | Windows® 7.0, Windows® 8.1, Windows® 10, Linux |