Система синхронного перевода MAXON серии 63 это:

Система для беспроводной передачи аудиосигналов с помощью инфракрасного излучения.

Систему можно использовать в целях синхронного перевода для международных конференций, где используется несколько языков.

Чтобы все участники могли понять дискуссию, устные переводчики одновременно переводят язык выступающего по мере необходимости и после перевода сигнал с пульта переводчика транслируется в наушники слушателям (у каждого слушателя есть ИК приемник). Делегаты выбирают язык по своему выбору и слушают его, выбор осуществляется переключением каналов.



 **Зарядный кейс для ИК-приемников IR-63** **R:**

• Используется для зарядки ИК-приемников.

• Высокоэффективный режим переключения.

• Зарядная электроника и светодиодный индикатор зарядки встроены в каждый приемник.

• Схема зарядки проверяет наличие батареи и управляет процессом зарядки.

**Технические параметры:**

• Источник питания: AC110V-220V ~ 50 Гц-60 Гц

• Потребляемая мощность: 66 Вт

• Максимальный зарядный ток каждого устройства: 220 мА

• Количество заряда: 24

• Время зарядки: от 2 до 2,5 часов

• Состояние зарядки: Мигающий красный светодиод - Зарядка, Зеленый светодиод - Приёмник полностью заряжен

• Размеры: 630x370x290 мм

• Вес: 10,5 кг