|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Main Spec:** |
| 1. Подключение VGA+HDMI port, поддержка 4K. |
| 2. WIFI антенна |
| 3. Синхронное разделение дисплея на 2. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Chip | Intel® H81 |
| CPU | Intel® Core™ i5-4690 CPU |
| Performance Spec. | # of Cores: 4 # of Threads: 4 Processor Base Frequency: 3.5GHz |
| Память | Technology | 2 X SO-DIMM DDR3 1600 |
| Memory | DDR3-4G |
| Дисплей | Front Output | VGA-Max.1080 x 1920 |
| HDMI-Max. 3840 x 1920 |
| JAE Connector | HDMI-Max. 3840 x 1920 |
| Графический процессор | Model | Intel® HD Graphics 4600 |
| Max. Memory | 32G |
| Base Frequency | 200 MHz |
| Max. Dynamic Frequency | 1.35 GHz |
|  Жесткий диск | SSD | 128G |
| Интернет адаптер | Interface | 1\*Msata SSD interface, support SATA Protocols |
| Support | LAN Realtek RTL8106E 10/100M adaptation |
| WIFI Support Mini PCIE WIFI  |
| Разъемы | VGA | VGA-Max.1080 x 1920  |
| HDMI | HDMI-Max.3840 x 1920 |
| LAN | RJ45. Gigabit |
| USB | 2 x USB3.0 & 2 x USB2.0 |
| AUDIO | 1 x AUDIO OUT + 1 x MIC IN |
| Питание | Input voltage | DC-IN 12~19V |
| Размер | РазмерВес | 195\*180\*42mm/ 282\*257\*79mmНетто/Брутто 1,2кг / 1,4кг |
| Material | Метал |
|  Хранение | Temperature | 0 - 45℃ |
| Humidity | 95% @40℃(Non-condensing) |
|  Поддержка | OS | Windows® 7.0, Windows® 8.1, Windows® 10, Linux |