


**Бренд: MAXON**

**Модель: DM-8800-6.5U**

MAXON DM-8800-6.5U предназначен для управления и распределения видеоконтента на видеостенах. Устройство поддерживает одновременный вывод до 4 источников сигнала с возможностью масштабирования и свободного размещения изображений на экранах.

Процессор оснащается входными и выходными платами, которые приобретаются отдельно. Поддерживаются интерфейсы VGA, DVI, HDMI и другие. Максимально возможная конфигурация — до 48 входов и 36 выходов, включая варианты 44х28 и 36х36.



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Входной интерфейс (опционально) | DVI/HDMI/VGA/YPbPr/VIDEO/SDI/DP/HDBaseT |
| Входное разрешение | XGA / SXGA / SXGA + / VGA / WUXGA / 1080p и совместим со  специальным настроенным сверхвысоким разрешением |
| Выходной интерфейс | DVI / HDMI / VGA |
| Выходное разрешение | 1920\*1080/60 Гц (обратная совместимость с обычными разрешениями) |
| Программное обеспечение | Консольное программное обеспечение Windows |
| Питание | 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребление | 4Вт |
| Рабочая температура | -20°C- 60°C |
| Рабочая влажность | 5-95% |
| Занимаемое место в шкафу | 6,5 U |

**Основные особенности:**

1. Режим "Картинка в картинке": сделайте снимок в качестве фона, а другие сигналы окна будут отображаться в виде плиточного окна. Масштабирование и смещение: Размер и положение окна можно регулировать произвольно.



1. Технология экранирования краев: Наша оригинальная технология экранирования краев, благодаря точной настройке вплоть до 1 пикселя, автоматически расширяет пограничный сигнал, экранирует часть содержимого, скрытого краем устройства отображения, и обеспечивает естественный и интуитивно понятный эффект отображения. При отладке пользователям нужно только управлять программным обеспечением. Введите размер дисплейного блока и приблизительную ширину черной границы края, и технология автоматически рассчитает необходимый диапазон экрана для покрытия.



1. Задняя часть процессора:



1) Источник питания и кнопка включения: Источник питания подключен к сети переменного тока 220 В 50 Гц.

Некоторые модели имеют два резервных источника питания.

2) Вентилятор: после включения кнопки питания начинает работать вентилятор;

3) Пылезащитная сетка: Предотвращайте попадание пыли в машину, защищайте плату и регулярно очищайте

от пыли;

4) Плата ввода: интерфейс входного сигнала, который может быть напрямую подключен к внешнему

источнику сигнала;

5) Выходная плата: вывод сигнала на экран видеостены;

Настройка видеостены:

Что касается настройки видеостены, то пользователи должны соответствующим образом настроить видеостену.

Шаг 1: выбрать свою модель процессора в программе в соответствии с размером и функцией контроллера.

Шаг 2: Выберите группу видеостен,

Шаг 3: Выберите разрешение для видеостены, обычно рекомендуется 1920x1080 P при 60 Гц.

Шаг 4: Настройте размер видеостены, к примеру видеостена 3x3, так что строка равна 3, столбец равен 3, и нажмите кнопку "Создать".

Шаг 5: после всех вышеуказанных 4 шагов все равно нужно нажать кнопку "изменить MCU", чтобы завершить настройки.

