

MAXON удлинитель HDMI — может передавать сигналы HDMI, аудио, ИК-сигналы на расстояние до 100 м по Wi-Fi.

Особенности:

* 100-метровый беспроводной удлинитель HDMI
* Поддержка ИК-контроллера
* Разрешение до 3480 \*2160 при частоте 30 Гц
* Поддержка HDCP1.2
* Адаптер питания постоянного тока 5 В
* Поддержка до 2 приемников

Характеристики:

* Поддержка протокола HDCP1.2
* Формат сжатия: Н.264
* Пропускная способность пикселей: полностью цифровая -297МГц
* Пропускная способность интерфейса: 6,75 Гбит/с
* Разрешение: до 3840\*2160 при частоте 30 Гц
* Интерфейс: HDMI-A, аудио 3,5мм
* Сопротивление: 100 Ом
* Рекомендуемое максимальное расстояние ввода/вывода HDMI: не больше 3м
* Тип сигнала: цифровой сигнал (направление-одиночное)
* Частота входного уровня: 38 кГц
* Радиочастотная мощность: 23 дБм
* Тип Wi-Fi: 802.11ас
* Частота: 5ГГц
* Дальность передачи: 100м (открытое пространство)
* Питание: 5V
* Максимальное потребление: 9W
* Рабочая температура: -5°C - +70°C
* Рабочая влажность: 5% ~ 90%