Технические характеристики документ камеры MAXON TV-51



Изделие из алюминиевого сплава, складывающееся на 90 градусов, портативная конструкция.

Квалификация производителя:

Член Китайской ассоциации производителей образовательного оборудования;

/ CE / FCC сертификация; самостоятельно разработанное программное обеспечение с авторским свидетельством на видео.

Параметры оборудования:

1. Определяемое кол-во точек (разрешение): 5 миллионов пикселей (2592x1944).

2. Формат сканируемого листа: A4 и ниже.

3. ★ масштабирование: поддержка бесступенчатого цифрового масштабирования от 1% до 1500%.

4. ★ без автоматической фокусировки, без ручной фокусировки

5. ★ динамическая скорость составляет 20 кадров / с (измеренная),

6. Разрешение объектива: ≥ 1000 ТВ линий

7. Формат вывода: mjpg, yuy2.

8. Встроенный микрофон может быть установлен опционально.

9. ★ с двумя интерфейсами USB2.0 с обеих сторон, его можно использовать для интеграции дополнительных камер, микрофонов и других внешних устройств. (по желанию)

10. Минимальная освещенность: 10 люкс.

11. Рекомендуемая освещенность: 50-80 люкс.

12. Настройки мерцания: 50 Гц или 60 Гц.

13. Рабочее напряжение: 5 В

14. Максимальный ток: <400 мА

