 

MAXON матричный коммутатор HDMI — это высокопроизводительное профессиональное коммутационное устройство со встроенным интеллектуальным управлением, которое используется для синхронного или асинхронного переключения каждого входного аудио- и видеосигнала на любой выходной канал аудио- и видеосигнала.

Используется уникальный метод обработки, который значительно повышает скорость

переключения устройства. Гибкий режим управления, долговечное управление кнопочной

панелью, большой ЖК-экран отображает различную информацию, удобный интерфейс связи RS-232, удобный для управления устройством.

Матричные коммутаторы HDMI в основном используются в радиотехнике и телевидении,

мультимедийных конференц-залах, разработке дисплеев с большим экраном, обучении, телевидению, центрах командования и управления, и других местах.

Характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название продукта | MT-HD 4x4 | MT-HD 8х8 | MT-HD 16х16 |
| Разъем входа | 4хHDMI | 8хHDMI | 16хHDMI |
| Разъем выхода | 4хHDMI | 8хHDMI | 16хHDMI |
| Занимаемое место | 1U | 1U | 2U |
| Разрешение | 480i,576i,480p,576p,720р,1080i,1080p@24/30/50/60Hz,1080P3D@60Hz,4K\*2K@30Hz |
| Порт управления | 1xRS232 IN, 1xRS232 OUT |
| Стандарт протокола | Поддержка протокола 4K 30Hz, Поддержка управления EDID и стандартной перезаписи, поддержка анализа HDCP |
| Цветовое пространство | Поддержка цветового пространства RGB444, YUV444, YUV422,поддержка стандарта расширенной цветовой гаммы x, v, Color |
| Электростатическая защита | Модель человеческого тела: =8 кВ (по воздуху) =4 кВ (при контакте) |
| Управление переключением | Обычная конфигурация: панельный выключатель, дистанционный выключательДополнительная конфигурация: ВЕБ-контроль, управление приложениями |
| Источник питания | Переменный ток: 110 В-240 В 50/60 Гц Постоянный ток: 12 В |
| Входное напряжение | 100 В переменного тока -260 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 8 Вт | 15 Вт | 30 Вт |
| Размер (мм) | 435 \* 245 \* 45 мм (не включая подвесное крепление) | 448 \* 250 \* 45 мм (не включая подвесное крепление) |
| Рабочая температура | 0°C--40°C |
| Температура хранения | -20°C--60°C |
| Влажность | От 5% до 90% (без конденсации) |
| Вес | 4кг | 4,3кг | 5кг |

Комплектация:

* HDMI матричный коммутатор \*1шт
* Адаптер питания \*1шт
* Кабель питания \*1шт
* Коммутационный кабель RS232 \*1
* ИК-пульт дистанционного управления \*1шт
* Руководство пользователя \*1шт
* Компакт диск \*1
* 