**Бренд - MAXON**

**Модель – MAXON XM-500**

**Тип – “Микшер – усилитель”**

Микшер - усилитель MAXON XM-500 мощностью 500 Вт, предназначен для создания небольших систем трансляции и озвучивания с суммарной мощностью подключаемой акустики не более 500- Ватт. Это могут быть небольшие торговые предприятия, кафе и рестораны, офисы, АЗС спортивные площадки и проч.

Основные функции: алюминиевая панель, 5 зонный регулятор громкости , защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, USB, FM, Bluetooth, MP3 player. Разъёмы : 3 микрофонных входа (1 с функцией приоритета), 2 линейных входа , 1 линейный выход.

Технические характеристики :

Питание на выходе: 70/100 В

Импеданс: 4-16 Ом

Частотный диапазон: 70Hz-18KHz (+-3db)

Микрофонный вход: 600 Ом, 35mV

Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания

USB/SD, FM, Bluetooth

Габариты: 88мм х 482мм х 350мм

Вес брутто/нетто: 11,8 / 10,7кг