**Бренд - MAXON**

**Модель – MAXON XM-250**

**Тип – “Микшер – усилитель”**

Микшер - усилитель MAXON XM-250 мощностью 250 Вт, предназначен для создания небольших систем трансляции и озвучивания с суммарной мощностью подключаемой акустики не более 250-ти Ватт. Это могут быть небольшие торговые предприятия, кафе и рестораны, офисы, АЗС спортивные площадки и проч.

Основные функции: алюминиевая панель, 5 зонный регулятор громкости , защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, USB, FM, Bluetooth, MP3 player. Разъёмы : 2 микрофонных входа (1 с функцией приоритета), 2 линейных входа , 1 линейный выход.

  **Технические характеристики** :

$●$ **Питание на выходе**: 70/100 В

● **Импеданс**: 4-16 Ом

● **Частотный диапазон**: 70Hz-18KHz (+-3db)

● **Микрофонный вход**: 600 Ом, 35mV

● **Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания**

USB/SD, FM, Bluetooth

● **Габариты**: 88мм х 482мм х 350мм

● **Вес** : 8,7кг