**Оптика и источник света**

* Входное напряжение: 50/60 Гц-5 В / 2000 МА
* Общее количество каналов: 192 канала
* Количество сканеров: 24 сканера
* Максимальное количество каналов для сканера: 8
* Количество (сцен): 24 погони
* Экран: ЖК-дисплей, 16 × 2 символа
* Канал диммера: 24 канала
* Скорость пересечения сцены: 0,1-25,5 секунды
* Время паузы сцены: 0,1-25,5 секунды/шаг
* Количество программируемых сцен: 24 сцены
* Максимальное количество програмируемых Чейзов: 40 сцен
* Общее количество Чейзов: 480 сцен

**Комплектация и вес**

* 3-контактный разъем XLR
* Объем памяти: карта памяти большой емкости 128 Кб
* Вес: 3,25 Кг
* Размеры: 483 мм × 178 мм × 80 мм