

**Бренд: MAXON**

**Модель: MT-W4-HD-LCD**

Встраиваемый модуль MAXON MT-W4-HD-LCD предназначен для установки в модульный контроллер для видеостены серии MAXON DM-\*\*

**Основные особенности:**

* 4 выходных порта HDMI.
* Версия HDMI1.3, стандарт DVI1.0,
* Одна карта с четырьмя выходами. Данные интерфейсы HDMI не работают как входные
* Максимальная поддержка в данной серии контроллера – вывод одновременно четырех окон на единый экран
* Пподдержка разрешения - 1024x768@60Гц ~1920x1200@60Гц"

Данный модуль встраивается в контроллер для видеостеныи необходим для подключения устройств вывода видеосигнала, в частности видеостену, с помощью кабеля HDMI.

К заказу доступны также встраиваемые модули с выходом: DVI / HDMI / VGA, но они имеют другое номенклатурное обозначение.