 **Спецификация:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бренд: | MAXON |
| Модель: | EP210H |

Закрытые проводные наушники с микрофоном, предназначенные для пульта синхронного переводчика.

**Технические характеристики:**

Тип: Закрытые наушники

Соединение: проводное

Шумоподавление: нет

Сквозной пропуск окружающих звуков: нет

Сенсор надевания наушников: нет

Динамики: 2 x ø 43.6 мм, полно диапазонные

Микрофон: есть

Диапазон частот: 10 Гц – 30 кГц

Входной импеданс: 20 кОм

Искажения (THD): <0.1 % (1 кГц/10 мВт)

Длина кабеля: 1.3м

Входы: 3.5-стерео разъем.

Масса: 310 г