# MAXON Адаптер питания DK-DC18V



1) Разъем питания переменного тока

2) Трансформатор

3) Штекер постоянного тока

 **Параметры адаптера переменного тока**

|  |  |
| --- | --- |
| Предметы | Параметры |
| Входное напряжение | AC110V/220V 50Hz~60Hz |
| Выходное напряжение | DC 18V 600mA |
| Размеры | 98×70×55mm (только трансформатор) |
| Вес | 750g |