**MAXON MT-HD031**



**Мини-переключатель (Свитчер, коммутатор) HDMI поддерживает вывод 3 сигналов HDMI на 1 монитор HDMI. Разрешение до 4K@30Hz / 2K@30Hz.**

Этот коммутатор поддерживает одновременный доступ к 3 устройствам по HDMI, и пользователь может выбрать любой канал ввода и вывода на телевизоры, мониторы и другие устройства отображения с помощью пульта дистанционного управления или кнопок.

**Функции:**

* Поддержка 3 входов HDMI.
* Разрешение до 4K; 2K при 30 Гц
* Поддержка 36-битной глубины цвета, пропускная способность до 3 Гбит/с.
* Поддержка автоматического определения источника.
* Поддержка быстрого переключения инфракрасного пульта дистанционного управления.
* Защита от электростатического разряда 8 кВт
* Поддержка источника питания входного порта HDMI, источника питания USB в качестве дополнительной опции.

**Способ подключения:**

