**MAXON Сплиттер-свитч HDMI MT-HD4-2**

**HDMI сплиттер-свитч поддерживает вывод 4 сигнала HDMI на 2 монитора по HDMI. Самое высокое разрешение до 4K@30Hz.**



Этот HDMI Сплиттер-свитч 4 в 2 выхода поддерживает передачу сигнала к 2 устройствам отображения по HDMI, на телевизоры, мониторы и другие устройства отображения. 4 входных источника по HDMI.

**Функции:**

* 4 входа HDMI, 2 выхода HDMI синхронно
* Поддержка HDMI 1.4b и HDCP
* Поддержка ИК-переключателя
* Поддержка питания DC5V/1А

**Технические характеристики:**

* Глубина цвета: 30/36 бит
* Разрешение: 480i/576i/480p/576р/720p/1080i/1080p/4K при частоте 30 Гц
* Максимальный диапазон одиночной связи: 1920 \*1440, 1080p
* Входной видеосигнал: 0.5 -1.0 P-P
* Входной сигнал канала передачи данных дисплея: 5V p-p (TTL)
* Способ переключения: Кнопка на панели, ИК-пульт дистанционного управления
* Рабочая температура 45-85°С
* Для стабильной работы рекомендуемая влажность до 90%.