

Модель: MAXON DK-620

Тип: Радиочастотная система с микрофонами настольного типа

Назначение: Данные микрофоны используются при проведении конференции и позволяют усиливать голос выступающего посредством внешних акустических систем

Технические параметры:

- Комплектуется одной приёмной базой и **двумя** настольными микрофонами

- Диапазон рабочих частот 610-659,7 Mhz

- Сменная частота работы, смена осуществляется IR калибровкой

- Предупреждение о слабом заряде батареи на дисплее

- Работа от сети 220 вольт (приёмный блок), и от сменных батареек AA типа у радиомикрофонов

- Выход звука через Jack 6.3 мм аналоговый, для подключения к внешнему усилителю или микшерному пульту