

**Бренд: MAXON**

**Модель: OPS i5-1130G7**

MAXON OPS панельдері үшін ендірілген компьютер i5/1130G7/8Gb/512 SSD бұл интерактивті панельдерге, ақпараттық киоскілерге, цифрлық жарнамаларға және Digital Signage жүйелеріне орнатуға арналған OPS (Open Pluggable Specification) форматын қолдайтын ықшам құрылғы. Ол мультимедиялық контентті өңдеуге, интерактивті қосымшаларды басқаруға, сондай-ақ дисплей жүйелерінің жоғары өнімділігі мен тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге қолданылады.

**Ерекшеліктері:**

* Intel® Core™ 11-ші буындағы процессорларын қолдау
* Көрсету интерфейстері: HDMI/DP, екі мониторды синхронды және үш мониторды асинхронды көрсетуге қолдау
* TPM 2.0 қолдауы
* JAE 80PIN қосқышы арқылы HDMI 2.0 қолдауы
* LPDDR4x жедел жадысы мен M.2 SSD жинақтаушыларын қолдау
* Wake on LAN, PXE арқылы жүктеу және жоспарлы қосу функцияларын қолдау
* Жүйені бір түйме арқылы сақтық көшіру және қалпына келтіру мүмкіндігі

**Техническая характеристика:**

**Процессор:**

* Intel® Core™ 11-ші буындағы процессор

**Жедел жады:**

* 8 ГБ LPDDR4x, жиілігі 3733 МГц

**Жинақтаушы құрылғы:**

* M.2 2280, NVMe протоколын қолдауымен
* Сыйымдылығы: 512 ГБ

**Графика:**

* Intel® Iris® Xe Graphics

**Бейне интерфейстері:**

* Артқы панель: 1× HDMI 2.0 (JAE 80PIN арқылы, 4K@60Гц дейін қолдау)
* Алдыңғы панель: 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4
* Синхронды және асинхронды көпмониторлы режимді қолдау (3 дисплейге дейін)

**Желілік байланыс:**

* Сымды: 1× Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбит/с)
* Сымсыз: Wi-Fi/Bluetooth модулі үшін M.2 2230 ұясы

**Аудио:**

* Realtek ALC897, көпарналы 5.1 дыбыс

**Порттар мен қосқыштар (алдыңғы панель):**

* 6× USB 3.2 Gen1
* 1× RJ45 (LAN)
* 1× USB Type-C (USB 2.0)
* 1× HDMI 2.0 шығысы
* 1× DP 1.4 шығысы
* 1× Қуат беру порты
* 1× Қалпына келтіру батырмасы
* 1× Аудио шығыс (Line Out)
* 1× Микрофон кірісі (Mic In)
* 1× Қуат индикаторы (светодиод)
* 1× SSD индикаторы (светодиод)
* 2× Wi-Fi/Bluetooth антенналары

**Артқы панель (ANT):**

* 1× JAE 80PIN — HDMI 2.0 шығысы (4K@60Гц дейінгі рұқсаттамаға қолдау)

**Қуат көзі:**

* Қуат кірісі — 19В 4.7А (55±10Вт)

**Өлшемдері:**

* Құрылғы: 195×180×30/42 мм
* Қаптамасы: 282×258×77 мм

**Салмағы:**

* Таза салмақ: 1.2 кг
* Брутто салмақ: 1.4 кг

**Жұмыс жағдайлары:**

* Жұмыс температурасы: 0°C-тан +45°C-қа дейін
* Сақтау температурасы: -40°C-тан +80°C-қа дейін
* Салыстырмалы ылғалдылық: 10%–95% @ 40°C (конденсациясыз)

**Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер:**

* Windows 10, Windows 11, Linux