**Бренд - MAXON**



**Модель – MAXON XM-80**

**Тип – “Микшер – усилитель”**

Микшер - усилитель MAXON XM-80 мощностью 80 Вт, предназначен для создания небольших систем трансляции и озвучивания с суммарной мощностью подключаемой акустики не более 80-ти Ватт. Это могут быть небольшие торговые предприятия, кафе и рестораны, офисы, АЗС спортивные площадки и проч.

Основные функции: алюминиевая панель, 5 зонный регулятор громкости , защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, USB, FM, Bluetooth, MP3 player. Разъёмы : 2 микрофонных входа (1 с функцией приоритета), 2 линейных входа , 1 линейный выход.



**Технические характеристики** :

● **Питание на выходе**: 70/100 В

● **Импеданс:** 4-16 Ом

● **Частотный диапазон:** 70Hz-18KHz (+-3db)

● **Микрофонный вход:** 600 Ом, 35mV

● **Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания**

USB/SD, FM, Bluetooth

● **Габариты**: 88мм х 482мм х 350мм

● **Вес** : 6.8кг