****

**Оптика и источник света**

* Входное напряжение: AC90V-260V, 50 Гц-60 Гц
* Общая мощность: 250 Вт
* Источник света: Белый светодиод мощностью 150 Вт
* Угол пучка света: 15°
* Средний срок службы: 50000 часов
* Сертификация: CE, RoHS
* Панорамирование / наклон: 540° / 270°, точность 16 бит
* Подключение: Вход/выход Powercon

**Фотометрические данные**

* 3450 lux на 5 м

**Эффекты**

* Цветовое колесо: 7 цветов + белый, вращение с переменным направлением и скоростью
* Статическое колесо Гобо: 8 гобо + белый, вращение колеса и встряхивание
* Вращающееся колесо Гобо: 6 гобо + белый, вращение колеса и встряхивание
* Призма: 3х-гранная призма
* Стробоскоп: 1-25 раз в секунду
* Каналы управления: 16/14/12/10 каналов
* Панель дисплея: ЖК-экран

**Комплектация и вес**

* 2x Кронштейн «Omega», для быстрой установки
* 3-контактный разъем XLR
* Вес нетто/брутто: 10,6 кг / 12,6 кг
* Размеры: 270\*270\*470 мм
* Размер упаковки: 305 \* 305 \* 500