

MAXON Встраиваемый модуль MT-IN-4HDMI

Встраиваемый модуль MAXON Встраиваемый модуль MT-IN-4HDMI предназначен для установки в модульный контроллер для видеостены серии MAXON DM-\*\*

**Основные особенности:**

* 4 входных порта HDMI.
* Версия HDMI1.3, стандарт DVI1.0,
* Одна карта с четырьмя **входами**. Данные интерфейсы HDMI не работают как выходные
* Максимальная поддержка в данной серии контроллера – вывод одновременно четырех окон на единый экран
* Поддержка разрешения - 1024x768@60Гц ~1920x1200@60Гц"

Данный модуль встраивается в контроллер для видеостеныи необходим для подключения устройств ввода видеосигнала, в частности контроллер, который будет выводить изображение на видеостену, с помощью кабеля HDMI.

К заказу доступны также встраиваемые модули с выходом: DVI / HDMI / VGA, но они имеют другое номенклатурное обозначение